“双随机”抽查名单及落实整改情况一览表（2025年第一季度）

序号	抽查的项目名称	抽查时间	存在问题	落实整改情况
1	清远雅居乐花园一期	2025.3.19	1.雅居乐花园一期6#楼现场已进装饰装修阶段，主体结构未组织验收； 2.6#楼未见电线电缆送检合格报告； 3.6#楼未见冷热水用管材送检合格报告； 4.地下室有较多的易燃建筑垃圾未及时处理，消防设施不足，现场吊篮无使用未落地平放；

5.现场两个施工人员未按要求配戴安全帽；

6.未提供2025年主要负责人带队检查记录。	已整改
2	悦江南花园3#、13~20#楼及一期1#地下室、一期2#地下室	2025.3.27	1.14#楼已开始精装、室内防水未开始施工；

2.3#、13#未见外墙抗拔；

3.未见室内电梯检验检测报告； 4.3#、13#楼施工升降机台防护栏杆不稳固抗冲击力较差；5.14#楼南面一字型脚手架开口端“之”字杆缺失、架体未设置抛撑； 6.14#楼东面有一吊篮应检测合格后方可使用；

7.14#楼精装作业消防器材配备不足； 8.14#楼外架已拆除，部分栏杆未安装。	已整改
3	清远市公安监管中心建设项目（清城区看守所、清远市戒毒所以及配套设施）二期工程（首期）	2025.3.27	1.抽查未见施工，21#地下室完成垫层；

2.现场有一台液压桩机未提供检测报告。	已整改
4	朝南悦江花园3-5#楼.14#楼及地下室1#-1区	2025.3.20	1.体育活动中心一层楼顶附加防水层墙翻边高度不足；

2.未见ALC板材原材料送检报告； 3.未见ALC专用砌筑砂浆送检报告； 4.缺叠合板第三方检测报告；

5.施工现场部分施工道路未硬底化，部分场地积水淤泥杂物较多；

6.售楼部后面平台临边防护不严密，土方已塌陷。	已整改
5	新亚荔苑	2025.3.19	1.已完工、设备、外架已拆除，现场已停工；

2.4#、5#楼已申请暂缓施工，其它楼层已完工。	已完成
6	金海湾北区1、2#楼及1#地下室（一）	2025.3.25	1.负二层地下室材料包装纸箱堆放过多应及时处理，建材仓库应增加消火器材；

2.1#楼外墙高处作业人员未系安全绳；

3.负二层有两台简易组装改装电动平板车应清退。	已整改
7	卧龙·五洲世纪城博睿苑1#楼、2#楼、4#楼、11#楼、12#楼及地下室2	2025.3.25	1.未见混凝土回弹、氯离子、保护层第三方检测报告； 2.11#楼首层南面堆放较多易燃材料，未悬挂安全警示标志牌，灭火器配置不足；

3.11#楼16层悬挑层锚固点木楔未满塞和固定悬挑层防护档板提前拆除；

4.人货梯两边防护无档板（16层）。	已整改
8	维港星汇花园1#楼～7#楼及地下室1#	2025.3.20	1.4#、5#楼、6#楼基础未组织分部验收；

2.卫生间砼翻边高度不足；

3.现场已开始砌筑未见植筋拉拔； 4.13层梁板浇筑未见浇筑令； 5.首层安全网防护不严密，随意设置出入口；

6.四号楼钢筋加工场未设置防护棚；

7.排栅人行通道放置木枋夹板较多；

8.施工电箱部分标识不相符，部分未有巡查记录；

9.场地淤泥积水较多。	已整改
9	御海蓝湾豪庭	2025.3.10	1.未完成基础分部验收；

2.基桩报告只见简报；

3.回弹已做检测未见报告； 4.7#楼8层钢丝绳卸荷下吊点位置未进行回顶措施；

5.悬挑卸料平台钢丝绳方案为20m，现场使用16m； 6.地下室负一层回顶未进行整体拉结。	已整改
10	广汇雅居大厦B	2025.3.10	1.已进行基础、主体分部验收；

2.资料基本齐全，未完成节能验收； 3.现场多个电箱内存在插座，电线拖地泡水；

4.建筑垃圾较多，未及时清理。	已整改